프로젝트 지도
조사 종류

올린 자료

+ 조사 자료 올리기 (shp·zip)

불러오는 중…

### 로그인

아이디 이름 1회용 코드 비밀번호 새 비밀번호

배경 지도

겹쳐 보기

측선 계획
간격 m 방위 ° 진북 속력 kn 선회 분/측선 작업 시간/일

면적을 잰 구역 안에 측선을 깝니다. 기상 대기·재취득은 안 들어갑니다.

### 지도 사용법

도형
  채운 면 = 등록된 조사 영역 · 점선 원 = 대표점(영역 미등록)
색
  조사 종류 · 채도가 낮으면 완료
영역 등록
  영역 그리기 → 더블클릭 종료 → 등록 요청(챗봇 승인)

`Esc`
  그리기 → 측정 → 상세 → 핀 순으로 취소
`더블클릭`
  측정·그리기 종료

검색창에 좌표를 붙여넣으면 그 자리로 갑니다 — `36.76, 126.125` · `36 45 36N 126 07 30E` 둘 다 됩니다.

측선 깔기 — 영역이 등록된 사업은 상세에서, 아니면 면적을 잰 뒤 판독 카드에서 누릅니다. 간격·방위를 주면 측선 수·총연장·예상 일수를 내고 측선 표(엑셀)와 GeoJSON 으로 내보냅니다.

거리를 재면 구간 방위각과 4 kn 기준 예상 소요가 함께 나옵니다. 판독 카드의 좌표 표 복사는 잰 점들을 엑셀에 그대로 붙는 표로 만듭니다.

오른쪽 위 CSV는 지금 걸러 놓은 목록을 표로, GeoJSON은 같은 목록을 QGIS·CARIS 로 내보냅니다. 브라우저 인쇄(`Ctrl`+`P`)를 하면 지도·축척·북쪽만 남고 무엇을 걸러 본 그림인지 머리글에 적힙니다.

개략 위치(점선 원)로 잰 거리·면적은 참고값입니다. 실좌표가 아닙니다.

좌표

N